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           I. Общие сведения и краткая характеристика консервируемого
                        		и (или) ликвидируемого ГТС

1. Комплекс ГТС для хранения отходов (накопителей кислых гудронов)                      – 8 копаней Нижегородская область, Балахнинский район, 56 квартал Большекозинского лесничества.
________________________________________________________________________________
                   (полное и сокращенное наименование ГТС)

2. Место нахождения и основные параметры ГТС:

2.1. Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, Верхневолжский бассейновый округ
________________________________________________________________________________________________
     (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального  образования, бассейнового 
                                          округа, на территории которого расположено ГТС)

2.2. Комплекс ГТС не располагается на водном объекте.
____________________________________________________________________________________________
(название водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение
створа ГТС - расстояние от устья или истока водотока,
водосборная площадь)
2.3. Комплекс ГТС расположен на земельном участке с кадастровым номером: 52:17:0070104:5, выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2023-141045663 от 19.06.2023 г. Земельный участок на праве собственности принадлежит рабочему поселку Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области.
______________________________________________________________________________________________
(сведения о предоставленном земельном участке, необходимом
для размещения ГТС, реквизиты правоустанавливающего документа)

2.4. Проектные материалы отсутствуют. Данные о параметрах ГТС отсутствуют
 ______________________________________________________________________
(общая длина напорного фронта обследуемого ГТС, отметки нормального и
форсированного подпорного уровней, для ГТС хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций - максимальная отметка
уровня воды, максимальная отметка заполнения, проектная и фактическая)

2.5. ГТС находится вне водотока и расположены не в каскаде
__________________________________________________________________
(наличие и общая характеристика существующих ГТС и (или) прочих
сооружений каскада водохранилищ на реке и ее притоках выше и ниже
створа водоподпорных ГТС, формирующих водный режим бассейна реки,
в том числе в случаях аварий ГТС)

3. Краткая характеристика ГТС:
3.1. Данные о проектной организации, наименовании и годе выпуска проекта ГТС, проектных материалов, акте приёмке материалов – отсутствуют.
Ввод в постоянную эксплуатацию 1962 г. Пруды-накопители использовались для складирования отходов нефтехимического производства от процесса сернокислой очистки масел – кислых гудронов, которое производилось с 1969 по 1990 г. на заводе ДОАО Фирма «Варя» (бывший «26 Бакинских комиссаров»). С 1991 г. кислый гудрон на объект не вывозился.
Фактически на основании проведённых инженерных изысканий и технических обследований в комплекс ГТС входят 10 (десять) фрагментов в виде независимых копаней, из которых часть объединены под общими титулами – выделяются 8 копаней в составе комплекса ГТС.
Согласно исследованиям, накопленные отходы производства представляют собой отход II класса опасности – отходы сернокислотной очистки минеральных масел (гудрон кислый) (код по ФККО 30822181302). 
Класс опасности ГТС неизвестен. 
_______________________________________________________________________________
(назначение, класс и вид ГТС, фактический и нормативный срок
эксплуатации ГТС, для ГТС хранилища жидких отходов промышленных
и сельскохозяйственных организаций - класс опасности
складируемых отходов




3.2. Дамбы обвалования копаней сложены из местных насыпных грунтов: песков мелких коричневых кварцевых, рыхлых и средней плотности. Крепления откосов и дренажные устройства на дамбах отсутствуют. Гребни дамб обвалования частично, а внешние откосы дамб по большей части покрыты древесно-кустарниковой растительностью. 
В основании дамб представлены аллювиальные отложения: пески мелкой и средней крупности.
Общая длина дамб обвалования всех прудов-копаней на основании данных инженерно-геодезических изысканий составляет порядка 2700 м.
По конструкции все копани в составе комплекса представляют собой гидротехнические сооружения с инженерной подготовкой днища и бортов (планировка и укладка глиняного и полипропиленового экранов), позволяющей размещать в них агрессивные жидкие отходы, в данном случае кислые гудроны. 
Копани располагаются в полувыемке-полунасыпи и огорожены от окружающего рельефа и друг друга земляными глухими насыпными дамбами. Часть внутренних дамб обвалования имеют разрывы для возможного перетекания жидких отходов из одной копани в соседнюю. Водопропускные сооружения в составе комплекса ГТС отсутствуют.
________________________________________________________________________________
                                     (тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах
                                        основных элементов ГТС, длина, ширина ГТС по гребню и подошве,
                                     максимальная строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС,
                                     максимальная водопропускная способность ГТС, максимальный
                                                                  расчетный напор)
3.3. ГТС накопителя кислых гудронов не находится на водном объекте.
______________________________________________________________________
          (сведения о водном объекте, расположенном в верхнем и нижнем бьефах
                          ГТС: название, объем, площадь поверхности, длина, глубина, режим
                       регулирования, температурный режим, расстояние между створами плотин
                                       водных объектов по водотоку, сведения о ледоставе)

3.4. Район расположен в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, а также с ранними осенними и поздними весенними заморозками. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В течение большей части года в районе ликвидируемых сооружений преобладает циклоническая деятельность, сопровождающаяся значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом
Температура воздуха.
Самым холодным месяцем в году является январь, со средней температурой воздуха минус 10,1ºС, а самым теплым - июль, средняя температура воздуха в июле составляет + 19,2ºС.
Осадки
Среднегодовое количество осадков на участке изысканий составляет 649 мм.
Ветровой режим
В течение года преобладают ветра западного направления по метеостанции Нижний Новгород.
Гидрологический режим
По характеру водного режима, условиям формирования стока и его внутригодовому распределению водотоки относятся к Восточно-европейскому типу рек с весенним половодьем, паводками в тёплое время года и длительной, устойчивой зимней меженью (классификация Зайкова Б.Д.). Питание, смешанное с преобладанием снегового, которое формирует основной объём годового стока воды.
Режим уровней характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.
Питание рек, смешанное с преобладанием снегового, которое формирует основной объём годового стока воды. На долю весеннего половодья приходится около 68% годового объёма стока и, как правило, в этот период отмечаются максимальные за год расходы и уровни воды. Средняя дата начала весеннего половодья 3 апреля. 
Высшие уровни воды весеннего половодья отмечаются в среднем в середине апреля. Крайние сроки наступления годовых максимумов наблюдаются соответственно в годы с ранними и поздними датами начала половодья и возможны как в конце марта, так и в конце апреля. Средняя продолжительность половодья 28 дней, наибольшая - 41, наименьшая – 17 дней. Весеннее половодье сменяется в мае периодом низких уровней воды - летне-осенней меженью, которая продолжается до ноября. Продолжительность межени в отдельные годы изменяется в широких пределах – от 30 до 190 дней. 
Высшие уровни воды дождевых паводков обычно не превышают уровней весеннего половодья. Низшие уровни и наименьшие расходы воды летне-осенней межени наблюдаются обычно в июле-августе. Зимняя межень устанавливается в конце ноября - начале декабря и заканчивается в конце марта - начале апреля, с началом весеннего подъёма уровня воды. 
Сейсмичность
Согласно Общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-2015 СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» Расчетная сейсмическая интенсивность района нахождения гидротехнического сооружения в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в течение 50 лет для степеней сейсмической опасности составляет: А (10%)- -, В(5%) - -, С(1%) – 5. Значимых землетрясений в зоне расположения ГТС в предшествующий 5 летний период не наблюдалось.
Инженерно-геологические условия 
В геологическом строении площадки принимают участие четвертичная и пермская системы. Отложения четвертичной системы на изучаемой территории развиты повсеместно, в свою очередь представлены:
Голоцен (H)
Насыпные грунты, представлены песками мелкими, коричневыми, кварцевыми малой и средней степени водонасыщения, водонасыщенными в отдельных интервалах с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы и щебня бетона, а также бетонных обломков, с запахом химических продуктов. Вскрыты во всех скважинах с поверхности, мощность слоя составляет 0.5-4.6м, распространены до глубин 0.5-4.6м.
Неоплейстоцен
Среднее звено
Чекалинский-московский горизонты (a3IIčk-ms). Отложения представлены аллювиальными отложениями третьей надпойменной террасы, представлены:
Песками мелкими, серыми, кварцевыми, малой и средней степени водонасыщения, водонасыщенными, мощность слоя составляет 8.0-18.9м;
Песками средней крупности, серыми, кварцевыми, водонасыщения, водонасыщенными, мощность слоя составляет 8.0-18.9м;
Суглинки серые, мягкопластичные с прослоями песка. Суглинки вскрыты в толще песчаных отложений, скважине №3к суммарной мощностью 3.4м, на глубинах 51.8-54.2м и 57.5-58.5м.
Пермская система (P)
Сакмарский ярус.
P2st – Стерлитамакский горизонт. Отложения представлены:
Гипсы белые, в кровле слоя трещиноватые, мелкокристаллические, малопрочные. В подошве слоя кавернозные, средней прочности, с прослоями доломита, среднекристаллический. Вскрыт в скважине №3к, кровля толщи распространена на глубине 79.5м.
На площадке и прилегающей к ней территории выявлены ОГП: оползни карст, пучение грунтов и подтопление.
По условиям формирования и характеру распространения грунтовых вод район изысканий относится к подтопленным в естественных условиях и классифицируется как I-А. По времени развития процесса I-А-1 постоянно подтопленные.
По категории сложности инженерно-геологических условий изучаемый участок производства работ характеризуется III (сложная) категорией сложности
Гидрогеологические условия 
По результатам изысканий вскрыты гидрогеологические подразделения: слабоводоносный локально водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный комплекс (QI-IV) и водоносная стерлитамакская карбонатная серия (P1st).
Водоносный комплекс вскрыт всеми скважинами, на глубинах 0.2-4.0м, на абсолютных отметках 84,00-85,40 мБС, водовмещающими породами служат аллювиальные пески мелкие, средней крупности. Водоносный комплекс безнапорный. С учетом карстологической скважины 3к, мощность обводненной толщи отложений четвертичной системы составляет 75.5м. Источником питания водоносного комплекса является инфильтрация атмосферных осадков, а также возможнее перетекание из прудов -накопителей, расположенных на площадке изысканий. Региональным водоупором служат плотные скальные образования, вскрытые на глубинах 80.5-81.5 м, на абсолютных отметках 6.37-7.37 мБС.
Водовмещающими породами служат трещиноватые зоны во вскрытой гипсовой толще. Источником питания водоносного комплекса является инфильтрация слабоводоносного локальноводоносного нижнечетвертично-современного аллювиального комплекса, а также водотоки и водоёмы. Верхним водоупором служит плотные скальные образования мощностью 1м, вскрытые на глубинах 80.5-81.5м, на абсолютных отметках 6.37-7.37 мБС. Нижний водоупор скважиной глубиной 83.0м не вскрыты.
Пучение: Пучинистость грунтов определена до глубины сезонного промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания пылеватых мелких песков, составляет – 1,58 м. Оползневые процессы на изучаемом участке не выявлены.
______________________________________________________________________________
(общая характеристика природных условий в зоне расположения ГТС:
природно-климатические условия, гидрологические, топографические
сведения, инженерно-геологические и геокриологические условия, сейсмичность)

           II. Мероприятия по консервации и (или) ликвидации ГТС

4. Основные конструктивные решения по ликвидации гидротехнического сооружения предполагают в общем виде выемку загрезненной воды и грунта из ложа копаней и полную обратную засыпку ложа до отметок дамб обвалования с формированием гидроизоляционных слоев в теле засыпки.
Пруды-накопители различаются по основным параметрам: геометрическим размерам, уровням воды, наличию и отсутствию слоев загрязнённого грунта, химическому составу воды и др. В связи с этим подход к ликвидации каждого из прудов-накопителей принят различный с учетом особенностей каждой из копаней. Все ликвидируемые копани были разделены на четыре типа исходя из состава содержимого и уровня загрязнения:
1. Копани № 10, 7, 3: на данных объектах были обнаружены элементы гидроизоляции и отсутствие среднего слоя кислых гудронов;
1. Копани № 1, 2, 6: на данных объектах в данных копанях не было обнаружено элементов гидроизоляционного слоя и равномерного мало мощного среднего слоя кислых гудронов;
1. Копани № 4, 5, 8, 9 на данных копанях не было обнаружено элементов гидроизоляционного слоя, но везде присутствует слой разной мощности и компонентного состава среднего слоя кислых гудронов.
1. Копань № 11 - ранее засыпанная копань, без верхнего слоя стоков и выявленного среднего слоя кислых гудронов. В данном разделе проектной документации копань № 11 не рассматривается, так как на момент обследования и последующей ликвидации объекта накопленного вреда не является гидротехническим сооружением.
[bookmark: _Hlk184895190]Для копаней первого типа предполагается следующая последовательность основных работ по ликвидации:
[bookmark: _Hlk184643909][bookmark: _Hlk184302329]- отсыпка песчаным грунтом копани до отметки, превышающей 0,5 м уровень грунтовых вод;
- откачка воды, вытесненной песчаным грунтом;
[bookmark: _Hlk184643118]- укладка первого изоляционного слоя из геомембраны и слоя гидроизоляционного материала (из переработанного гудрона);
- отсыпка техногенным грунтом;
[bookmark: _Hlk184643861]- укладка второго изоляционного слоя из геомембраны;
- отсыпка дренажного слоя из песчано-щебеночной смеси толщиной 0,2 м;
- отсыпка слоя песчаного грунта – 0,3 м;
- укладка плодородного слоя грунта с посевом трав, мощностью 0,2 м.
Для копаней второго типа, предполагается следующая последовательность основных работ по ликвидации:
- выполнить частичное водопонижение (откачку воды до УГВ);
- изъять загрязненный грунт земснарядом с подачей пульпы на технологическое оборудование;
- отсыпка песчаным грунтом копани до отметки, превышающей 0,5 м уровень грунтовых вод;
- откачка воды, вытесненной песчаным грунтом;
- укладка первого изоляционного слоя из геомембраны и слой гидроизоляционного материала (из переработанного гудрона);
-отсыпка техногенным грунтом;
- укладка второго изоляционного слоя из геомембраны;
- отсыпка дренажного слоя из песчано-щебеночной смеси толщиной 0,2 м;
- отсыпка слоя песчаного грунта – 0,3 м;
- укладка плодородного слоя грунта с посевом трав, мощностью 0,2 м.
Для копаней третьего типа следующая последовательность основных работ по ликвидации:
- извлечение среднего слоя (кислых гудронов) земснарядом с подачей пульпы на технологическое оборудование;
- выполнить частичное водопонижение (откачку воды до УГВ);
- извлечение загрязненного грунта земснарядом с подачей пульпы на технологическое оборудование;
- отсыпка песчаным грунтом копани до отметки, превышающей 0,5 м уровень грунтовых вод;
- откачка воды, вытесненной песчаным грунтом;
[bookmark: _Hlk184896657]- укладка первого изоляционного слоя из геомембраны и слой гидроизоляционного материала (из переработанного гудрона);
- отсыпку техногенным грунтом;
- укладка второго изоляционного слоя из геомембраны;
- укладка дренажного слоя из песчано-щебеночной смеси толщиной 0,2 м;
- отсыпка слоя песчаного грунта – 0,3 м;
- укладка плодородного слоя грунта с посевом трав, мощностью 0,2 м.
________________________________________________________________________________
                   (перечень планируемых мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС)


III. Ответственные за обеспечение безопасности ГТС при его
консервации и (или) ликвидации (должностное лицо
и (или) организация)

5. Контроль за техническим состоянием гидротехнического сооружения осуществляет начальник Большекозинского территориального отдела Администрации Балахнинского муниципального округа – Фомина Любовь Евгеньевна
________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, наименование
                                   и организационно-правовая форма организации, в которой работает
                            должностное лицо, и (или) наименование и организационно-правовая форма
                              организации, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

                        IV. Сроки проведения мероприятий по консервации
                                          и (или) ликвидации ГТС

6. 2027-2030 гг.
_______________________________________________________________________
                 (планируемые сроки проведения мероприятий по консервации и (или)
                                                                           ликвидации ГТС)
                 
         V. Оценка и прогноз возможных изменений природных
              и техногенных условий территории ГТС после проведения
                    мероприятий по консервации и (или) ликвидации ГТС,
                  выполненные на основании договора индивидуальным
      предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами
          саморегулируемой организации и имеющими соответствующий
                допуск к работам по организации подготовки проектной
            документации и проведению инженерных изысканий, в случае
          отсутствия таких оценок и прогнозов в проектной документации ГТС.

7. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Экология региона», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 51, +7(831)433-94-10,                                  eco-nn@yandex.ru
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
являющихся членами саморегулируемой организации и имеющих соответствующий
допуск к работам по организации подготовки проектной документации
и проведению инженерных изысканий, адрес (место нахождения),
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

8. Ассоциация «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (СРО-И-032-22122011), И-032-005262091149-1196 от 28.09.2021 (инженерные изыскания).
 Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» (СРО-П-168-22112011), П-168-005262091149-2339 от 26.04.2023 (проектирование)
________________________________________________________________________________________________
реквизиты допуска к работам по организации подготовки проектной
документации и проведению инженерных изысканий)

9. Негативных изменений природных и техногенных условий территории 
ГТС после проведения мероприятий по ликвидации комплекса ГТС не прогнозируется т.к. кислые гудроны, загрязнённый грунт и загрязнённая вода будут извлечены. Негативного вреда на окружающую среду они оказывать не будут.
____________________________________________________________________ (оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий
территории ГТС после проведения мероприятий по консервации и (или)
ликвидации ГТС)


               VI. Предложения органов государственной власти, органов
           местного самоуправления, на территории которых находится ГТС,
         которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен
             либо от права собственности на которое собственник отказался,
                  о необходимости его консервации и (или) ликвидации

[bookmark: _Hlk227683954]10. Не требуется
_______________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес
электронной почты (при наличии) органа государственной власти,
на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника
или собственник которого неизвестен либо от права собственности
на которое собственник отказался)

10.1. Не требуется
_____________________________________________________________________
(перечень предложений органа государственной власти, на территории
которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен либо от права собственности на которое
собственник отказался, о необходимости его консервации
и (или) ликвидации)

11. Не требуется
_______________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения), номер телефона и адрес
электронной почты (при наличии) органа местного самоуправления,
на территории которого находится ГТС, которое не имеет собственника
или собственник которого неизвестен либо от права собственности
на которое собственник отказался)

11.1. Не требуется
_____________________________________________________________________
(перечень предложений органа местного самоуправления, на территории
которого находится ГТС, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен либо от права собственности на которое
собственник отказался, о необходимости его консервации
и (или) ликвидации)


Глава местного самоуправления
Балахнинского муниципального 
округа Нижегородской области         _________________А.В. Дранишников



